**Стационарный всепогодный металлодетектор**

**«SmartScan C18WP»**

Нередко службам безопасности приходится осуществлять досмотр на улице и, вдобавок ко всему, в плохую погоду. Однако вне зависимости от метеоусловий задача остается прежней — нарушители и злоумышленники не должны проникнуть на охраняемую территорию.

Для таких целей используются специальные всепогодные металлодетекторы, в том числе SmartScan C18WP — одна из наиболее популярных и востребованных моделей. Оборудование отличается хорошим качеством, надежностью и высокими функциональными возможностями.

SmartScan C18WP безошибочно выполняет возложенные на него функции при 100%-ной влажности воздуха и даже если находится под мощной струей воды. Такие условия металлодетектор выдерживает благодаря климатическому исполнению IP65, которое делает его одним из самых неприхотливых аппаратов этого типа.

Оборудование работает и в широком температурном диапазоне. Даже не сомневайтесь, SmartScan C18WP обнаружит любой запрещенный к проносу предмет даже морозной зимой (до –35°C) или жарким летом (до +55°C).

**Тактико-Технические Характеристики (ТТХ):**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество независимых зон детектирования | 18 |
| Селекция | раздельно цветные и черные металлы |
| Количество уровней чувствительности | 100 |
| Количество стандартных программ | 22 |
| Возможность создания собственных программ | Есть (4 программы) |
| Степень локализации объекта | точная |
| Дизайн | 115 цветов + дополнительные варианты по выбору заказчика |
| Гарантия | 3 года |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Всепогодное использование | по стандарту IP65 |
| Ширина прохода | 762 (стандарт) или 820 мм (опция) |
| Настройка чувствительности | 1…99%, с шагом 1% |
| Независимая регулировка чувствительности по 6 горизонтальным уровням | Есть, ±99% относительно базовой |
| Независимая регулировка чувствительности панелей | Есть, в каждом уровне отдельно, ±99% |
| Пропускная способность | 60 чел./мин |
| Опция автономной работы | не менее 8 часов |
| Повышенная помехозащищенность | минимальное расстояние между моделями – 70 см. |
| Диапазон рабочих температур | -20…+55°С |
| Наличие автоматической настройки чувствительности металлодетектора | Есть |
| Габаритные размеры | 2210 х 850 х 410 мм |