**Портативный металлодетектор (электромагнитный)**

**SmartScan Model XT**



**«SmartScan Model XT**» – вихретоковый портативный металлодетектор с микропроцессорной обработкой сигналов, предназначен для поиска и обнаружения металлических предметов при проведении личного досмотра.

 **«SmartScan Model XT»** – является отечественной разработкой, прошла испытания для применения на объектах транспортной инфраструктуры согласно Постановлению **Правительства РФ от 26 сентября 2016г. N969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности".**

**Преимущества:**

- Высокая чувствительность

- Селекция по размерам объекта

- Высокая помехоустойчивость

- Полная автоматическая настройка

- Ударопрочный корпус

- Обнаружение всех видов металла

- Автоматическое отключение питания

- Модульное зарядное устройство с возможностью крепления к стене

**Тактико-Технические Характеристики (ТТХ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристика** |
| Максимальная дистанция приема данных | до 30м |
| Напряжение питания | ~220В, 50Гц (адаптер 5В пост., 3А в комплекте) |
| Потребляемая мощность | не более 15Вт |
| Диапазон рабочих температур | -20…+55 °C |
| Относительная влажность воздуха | до 95%, без конденсации |
| Габаритные размеры | 187 х 94 х 37 мм |
| Вес | 0,3 кг. |
| Габаритные размеры в упаковке | 200 х 190 х 70 мм |
| Вес в упаковке | 0,7 кг. |